          BLADE AZE154 JAPAN 2010
Переходная фишка сигналов IMO IMI в левом углу за бардачком, над бодиком, серого

цвета к17-IMI-P, к18-IMO-LG.B
 Управление сигналами ACC, IGN, ST на задней стороне бодика аналогично RAV4 ACA30.
                        Подключение к IMO, IMI
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 При подключении к проводу IMI узел из бело-чёрного и серо-красного обращён в сторону EFI, а бело-красный провод в сторону ID CODE BOX (IMMOBILIZER). При подключении наоборот обучение блока ADS пройдёт нормально, но при дистанционном запуске ДВС будет глохнуть через 1-2 сек. Правильное подключение устраняет проблему.
   Подключение сине-желтого провода к лампе SECURITY не обязательно.

                          Переходная фишка – вид сверху(мама)
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                                    Переходная фишка – вид снизу(папа)
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                                               BODY MPX обратная сторона – за бардачком
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  Сигналы ACCD,IG1D, IG2D, STR являются плюсовыми, слаботочными, идут на управление силовыми реле.
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                     Программирование автомобилей с кнопкой запуска (PUSH-TO-START) аналогично.
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